OPIS BIUREK

1. Biurko łukowe - wym. ok 2643x883x740 [mm] Promień wewnętrzny R3360 [mm]. Wykonanie blat melamina gr 25[mm] okleinowany PCV 2[mm] po obwodzie. Stelaż stal lakierowana proszkowo, nogi - stelaż cząstkowy, w połowie długości (w połowie głębokości) noga wsporcza. Biurko z przesłoną giętą perforowaną o długości łuku wewnętrznego - perforacja otwory fi22,5 [mm] - układ wg rys., wys. 400 [mm]. Wykonanie na bazie projektu. Kolor wg wzornika wg wzornika płyt - orzech. (do zamówienia 3szt.)

2. Biurko skrajne (ustawione za biurkiem łukowym)- wym. 2233x700x740 [mm]. Wykonanie blat melamina gr 25[mm] okleinowany PCV 2[mm] po obwodzie. Stelaż stal lakierowana proszkowo, nogi - stelaż cząstkowy, w połowie długości (w połowie głębokości) noga wsporcza. Biurko z przesłona perforowaną - perforacja otwory fi22,5 [mm] wys. 400 [mm] - układ wg rys. analogicznie jak w poz. 1. Wykonanie na bazie projektu. Kolor wg wzornika płyt - orzech. Ilość do zamówienia-wg rysunku ustawienia sali spotkań (4szt).  
3. Biurko środkowe (ustawione za biurkiem łukowym)- wym. 2233x700x740 [mm]. Wykonanie blat melamina gr 25[mm] okleinowany PCV 2[mm] po obwodzie. Stelaż stal lakierowana proszkowo, nogi - stelaż cząstkowy, płytszy o 200 [mm] względem stelaża poz.2. W połowie długości (w połowie głębokości) noga wsporcza. Biurko z przesłona perforowaną - perforacja otwory fi22,5 [mm] wys. 400 [mm] - układ wg rys. analogicznie jak w poz. 1. Wykonanie na bazie projektu. Kolor wg wzornika wg wzornika płyt - orzech. Ilość do zamówienia-wg rysunku ustawienia sali spotkań (2szt).

Stół centralny (200x70) z blatem wysuniętym na głębokość 90cm (front sali spotkań). Boki o wysokości 90 cm i gr. 50mm w kolorze czarny połysk, przesłona frontowa pełna z płyty czarny lakier. Blat melamina gr 25[mm] okleinowany PCV 2[mm] po obwodzie, wysunięty przed lico przesłony frontowej o 20cm. Kolor blatu orzech.

Stoły skrajne, w kształcie litery ,,L’’ (front sali spotkań). Wykonanie blat melamina gr 25[mm] okleinowany PCV 2[mm] po obwodzie. Boki zamykające stół –płyta. Noga wsporcza pośrodku.

Ściana za biurkiem centralnym. Powierzchnia - ok 11m2. Wyłożona płytą mdf w kolorze orzech, w układzie pionowych elementów (3 pionowe pasy), dzielone w poziomie na wys. ok 90-100cm, montowana do przedścianki za pomocą wieszaków oraz kleju. Podział ściany -do uzgodnienia.

**Uwaga!**

**Kolorystykę oraz modele wszystkich elementów wyposażenia uzgodnić z inwestorem na podstawie dostarczonych próbek. Podano przybliżone wartości, które winny być potwierdzone na podstawie pomiarów z natury oraz uzgodnień z inwestorem.**

**Przedstawiono rysunki poglądowe.**